붙임2		교통카드 관련 장비의 전국호환성 인증 요령 개정안 신규비교표

[별표 1] 인증대상별 전국호환성 인증기준

현  행

개  정

제1부 기본구조

8.2 CONFIG DF

FCI(File Control Information)

파일 구조						Lf
파일 크기
레코드번호	Tag			Length	항목		Value	비고	조건
1	6F				FCI Template				필수
		84			DF Name				필수
		A5			FCI Proprietary Template				필수
			50	2	카드 규격 및 선후불 구분		01 00(선불) 11 00(후불)		필수
			47	2	지원 항목				필수
			43	1	IDCENTER				필수
			11	5	잔액 조회 명령(선불 필수)				선택
			4F	5~16	교통 호환 ADF AID				필수
			9F10	3*N	부가 Data File 정보				필수
			45	1	카드 소지자(카드타입) 정보				필수
			5F24	2	유효기간				필수
			12	8	카드일련번호(후불 필수)				선택
			13	8	카드관리번호				선택
			BF0C	Var	FCI Issuer Discretionary Data				선택

제1부 기본구조

8.2 CONFIG DF

FCI(File Control Information)

파일 구조						Lf
파일 크기
레코드번호	Tag			Length	항목		Value	비고	조건
1	6F				FCI Template				필수
		84			DF Name				필수
		A5			FCI Proprietary Template				필수
			50	2	카드 규격 및 선후불 구분		01 00(선불) 11 00(후불)		필수
			47	2	지원 항목				필수
			43	1	IDCENTER				필수
			11	5	잔액 조회 명령(선불 필수)				선택
			4F	5~16	교통 호환 ADF AID				필수
			9F10	3*N	부가 Data File 정보				필수
			45	1	카드 소지자(카드타입) 정보				선택
			5F24	2	유효기간				필수
			12	8	카드일련번호(후불 필수)				선택
			13	8	카드관리번호				선택
			BF0C	Var	FCI Issuer Discretionary Data				선택

8.3 EFCONFIG

CONFIG DF 하위에 존재하며 실제 교통 호환용 Application 에 대한 정보를 저장하고 있다. Read Record 명령으로 파일 내용의 정보가 조회 가능하다.

EFCONFIG를 통하여 얻을 수 있는 정보는 아래와 같다.

카드가 지원하는 “호환 카드”규격 버전

“호환 카드” 규격 중 카드가 지원하는 항목

교통 호환 ADF의 AID

교통 호환 ADF에서의 존재하는 부가정보 파일의 정보

카드 소지자에 대한 정보

각 교통 호환 카드 사업자의 임의의 정보

카드 유효기간

잔액 조회 명령 (선택 사항)

EFCONFIG 파일은 1개 이상의 레코드로 구성되어 있으며 1번 레코드는 필수 항목이며 교통 호환을 위한 정보를 저장하고 있다. 2번 이하의 레코드는 선택 사항으로 발급사가 임의의 데이터를 저장할 수 있다.

DF Select시 FCI로 조회하는 방법과 하위 EF파일을 조회하는 방법이 있다. FCI응답으로 EFCONFIG 파일의 1번 레코드의 데이터를 포함하는 경우 FCI Proprietary Template Tag인 ‘A5' Tag에 포함 되어야한다.

파일 구조					Lf 또는 Lv
파일 크기					Var.
SFI					01
읽기 권한					Free
쓰기 권한					(주)
레코드번호	Tag		Length	항 목		Value	비고	조건
1	87			Config Data Template			교통호환 정보	필수
		50	2	카드 규격 및 선후불 구분		01 00(선불) 11 00(후불)		필수
		47	2	지원 항목				필수
		43	1	IDCENTER				필수
		11	5	잔액 조회 명령(선불 필수)				선택
		4F	5~16	교통 호환 ADF AID				필수
		9F10	3*N	부가 정보 파일				필수
		45	1	카드 소지자(카드타입) 정보				필수
		5F24	2	유효기간				필수
		12	8	카드일련번호(후불 필수)				선택
		13	8	카드관리번호				선택
		BF0C	Var	카드 사업자 임의의 정보				선택

8.3 EFCONFIG

CONFIG DF 하위에 존재하며 실제 교통 호환용 Application 에 대한 정보를 저장하고 있다. Read Record 명령으로 파일 내용의 정보가 조회 가능하다.

EFCONFIG를 통하여 얻을 수 있는 정보는 아래와 같다.

카드가 지원하는 “호환 카드”규격 버전

“호환 카드” 규격 중 카드가 지원하는 항목

교통 호환 ADF의 AID

교통 호환 ADF에서의 존재하는 부가정보 파일의 정보

카드 소지자에 대한 정보(선택 사항)

각 교통 호환 카드 사업자의 임의의 정보

카드 유효기간

잔액 조회 명령 (선택 사항)

EFCONFIG 파일은 1개 이상의 레코드로 구성되어 있으며 1번 레코드는 필수 항목이며 교통 호환을 위한 정보를 저장하고 있다. 2번 이하의 레코드는 선택 사항으로 발급사가 임의의 데이터를 저장할 수 있다.

DF Select시 FCI로 조회하는 방법과 하위 EF파일을 조회하는 방법이 있다. FCI응답으로 EFCONFIG 파일의 1번 레코드의 데이터를 포함하는 경우 FCI Proprietary Template Tag인 ‘A5' Tag에 포함 되어야한다.

파일 구조					Lf 또는 Lv
파일 크기					Var.
SFI					01
읽기 권한					Free
쓰기 권한					(주)
레코드번호	Tag		Length	항 목		Value	비고	조건
1	87			Config Data Template			교통호환 정보	필수
		50	2	카드 규격 및 선후불 구분		01 00(선불) 11 00(후불)		필수
		47	2	지원 항목				필수
		43	1	IDCENTER				필수
		11	5	잔액 조회 명령(선불 필수)				선택
		4F	5~16	교통 호환 ADF AID				필수
		9F10	3*N	부가 정보 파일				필수
		45	1	카드 소지자(카드타입) 정보				선택
		5F24	2	유효기간				필수
		12	8	카드일련번호(후불 필수)				선택
		13	8	카드관리번호				선택
		BF0C	Var	카드 사업자 임의의 정보				선택

8.5.4 부가 정보의 기록

Tag의 구성

부가 정보 파일에 기록할 Tag의 경우 부가 정보 파일의 기록 주체를 확인할 수 있도록 거래 시 아래의 규칙에 따라 Tag를 구성한다. 또한 교통 호환 Application은 부가 정보 파일의 Tag를 값을 확인하거나 조작하지 않는다.

B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	내용
1	1	0	-	-	-	-	-	교통 사업자의 구분

Tag는 B5～B1에 현재 거래를 하는 교통 사업자의 IDCENTER값을 기록한다.

즉 IDCENTER가 ‘01’의 경우 Tag를 ‘C1’로, ‘11’의 경우 Tag를 ‘D1’로 기록한다.

8.5.4 부가 정보의 기록

Tag의 구성

부가 정보 파일에 기록할 Tag의 경우 부가 정보 파일의 기록 주체를 확인할 수 있도록 거래 시 아래의 규칙에 따라 Tag를 구성한다. 또한 교통 호환 Application은 부가 정보 파일의 Tag를 값을 확인하거나 조작하지 않는다. 다만, Tag의 구성을 선택으로 하고, 그 값은 교통카드 사업자 임의처리 할 수 있다.

B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	내용
1	1	0	-	-	-	-	-	교통카드 사업자의 구분

Tag는 B5～B1에 현재 거래를 하는 교통 사업자의 IDCENTER값을 기록한다.

즉 IDCENTER가 ‘01’의 경우 Tag를 ‘C1’로, ‘11’의 경우 Tag를 ‘D1’로 기록한다.